# '#' indicates comments. To enable a configuration, first remove the '#', and then modify the value after '='

# Encoder input port
#EncoderLineInput = 2

# Frame buffer size
FrameBufferCount = 16

# Force the use of local calibration data
#UseLocalCalibData = 1

# Gige camera model pattern
ModelPatternGige=(?:MV-|DH-MV-)?D[a-zA-Z]{0,2}[0-9a-zA-Z]{4}[A-Z]G0\S*\r?

# AI camera model pattern
ModelPatternAI=(?:MV-|DH-MV-)?D[a-zA-Z]{0,2}[0-9a-zA-Z]{4}[A-Z]G1\S*\r?

# Result output plugin, Format: PluginName & PluginParam
#OutputPlugin = OutputPluginTcpClientmd & 10.35.1.222:8080

# Camera reconnection
#EnableCameraReconnect = 0
CameraReconnectTimeout = 100000

# The number of dropped frames after the smart camera modifies the exposure time
#DropFrameCountExp = 3